S214（泸县）石桥至（兴文）大坝公路（石桥至云龙段）破损路面挖补整治工程竞争性谈判

**报价文件**

**项目业主： 泸县公路管理服务中心 （盖章）**

**法定代表人（或授权代理人）： （盖章或签字）**

**2023年6月15日**

S214（泸县）石桥至（兴文）大坝公路（石桥至云龙段）破损路面挖补整治工程竞争性谈判公 告

一、工程概况

S214（泸县）石桥至（兴文）大坝公路（石桥至云龙段）全长33.8公里，部分路段路面严重破损，出现较大坑凼，路基沉陷，存在严重的安全隐患。鉴于上述情况我中心及时进行现场调查，现急需维修整治破损面积约为2400平方米,对破损较为严重的路面采用水泥混凝土挖补。

二、采购项目概况

|  |  |
| --- | --- |
| 项目业主 | 泸县公路管理服务中心 |
| 项目名称 | S214（泸县）石桥至（兴文）大坝公路（石桥至云龙段）破损路面挖补整治工程 |
| 建设地点 | 石桥镇、奇峰镇、云龙镇 |
| 工期 | 40 |
| 竞标内容 | 破损路面挖补、施补划路面标线 |
| 竞价方式 | 本采购通过限额以内最低价方式确定中选人，诚邀符合资格条件的企业参与本项目的竞价。 |
| 竞标限价 | **43.6**万元 |

三、竞价要求

（1）竞价单位应具有公路工程施工总承包三级及以上资质。

（2）报价文件应明确分项工程单价及工程总价款金额，并密封后自行带至现场，报价文件未密封或报价高于最高限价的无效。

（3）本次报价单位应不低于3家，若低于3家本次不予竞标，后期重新组织报价，开启时间另行通知。

（4）若两个及以上报价单位所报价格相等且为本次最低报价，则现场进行二次报价，以现场二次报价最低者中选。

四、竞价提供资料

（1）企业法人营业执照复印件

（2）公路工程施工总承包三级及以上资质证明

（3）法定代表人身份证明或授权委托书

（4）法定代表人或委托人有效身份证原件（备查）及复印件

（5）报价文件工程量清单填报报价金额

五、公告期限

本公告发布于泸县人民政府网http://www.luxian.gov.cn/公示公告栏，有效期自发布之日起至竞标时止。

六、竞标

时间：2023年6月26日上午09:00

地址：泸县公路管理服务中心会议室（西苑路交通局门口门市内）

七、其他补充事宜

（1）请各报价单位提前到场等候，竞标后将不再接受报价。

（2）本次竞争性报价将邀请局纪检组等相关股室全程参与，请各报价单位严格遵守廉政纪律和会场纪律，严禁围标、串标。

（3）资金支付方式：工程完工验收合格后支付95%，剩余5%质保期完成后拨付，质保期半年。

（4）本项目为单价合同，最终结算工程量以实际完成工程量为准，结算价不能超过竞标总价。

（5）未尽事宜严格按照相关法律法规及部门规章制度执行。

八、联系方式

业主单位： 泸县公路管理服务中心

地　　址： 泸县玉蟾街道西苑路86号

邮　　编： 646106

联 系 人： 游先生

联系电话： 18982737599

泸县公路管理服务中心

2023年6月15日

S214（泸县）石桥至（兴文）大坝公路（石桥至云龙段）破损路面挖补整治工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | **综合**单价（元） | 预估金额（万元） | 备注 |
| 1 | 破损路面挖补 | ㎡ | 2400 |  |  | 含挖除旧路面、清运、浇筑5cm-20cm厚C15水泥混凝土基层、浇筑22cm厚C30水泥混凝土路面面层、压（刻）纹、切缝、养护（每日一次）、安全、检测、其它辅助工程等内容 |
| 2 | 施补划路面标线 | ㎡ | 100 |  |  | 按实际收方数量计算 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |